酒精测试仪技术参数
传感器：进口电化学传感器；
操作系统：ARM单片机系统；
处理器：低功耗Arm Cortex-M7和Cortex-M4双核处理器；
电池容量：内置3.7V 2500mAh可充电锂电池；
量程范围：0.000mg/L～2.500mg/L(BrAC)；
分辨率：0.001 mg/L(BrAC)；
测量精度：c≤2.000:0mg/L～-0.040mg/L或0～-10%，取其中的绝对值大者c>2.000:0～-2x(标准气体浓度/2-0.9)mg/L；
示值重复性：c≤2.000:0～0.007mg/L或1.67%，取其中的大者
c>2.000:0～0.33x(标准气体浓度/2-0.9)mg/L；
提供湖南省校准报告；
浓度单位：mg/100mL(BAC)、mg/L(BrAC)；
吹气连续性检测：可设置，默认3秒；
基准工作条件：
温度:23+/-5℃；
相对湿度:50%±30%；
环境中总烃浓度:不超过0.002%；
电磁场:周围无影响酒精测试仪正常工作的气体和电磁场；
连续检测次数：连续测量500次以上(基准工作条件下)；
测量模式：正常测试、快速筛查；
显示：2.4寸320*240 TFT 262K彩色液晶显示器；
打印：支持无线蓝牙连接外置打印且配备蓝牙打印机一台；
物理接口：(1)micro usb物理接口，现实充电、系统升级、测试记录下载、扩展通讯等(2)蓝牙4.0；
音频：扬声器语音播报；
运行环境：(1)工作温度:-10～50摄氏度 (2)储存温度:-30～70摄氏度；
提供吹管200支。
配置清单：
	序号
	品 名
	数量

	1
	主机
	1台

	2
	打印机
	1台

	3
	箱子
	1只

	4
	吹管
	200支


